**0CK TCU 작업 매뉴얼**

**1. 차대번호로 프로그래밍 진행 시**

1) TCU 장착 후 오일 압력 무압력 경고등 발생

2) 진단기 가이드기능 진입 > 펌프 감압/차단 선택 후 **펌프활성화**

> **오일 압력 무압력 경고등 없어집니다.**

3) 가이드 기능 -> 베이직 세팅 **2번부터 보조 유압펌프 보정** 실시하세요(“**키온**” 상태에서 진행)  
 보정 작업 후, 문제없으면 전, 후진 압력이 올라옵니다.

4) 완료 후 시운전 진행 이상 없을 시 출고하시면 됩니다.  
변속 감 이상 시, Basic Setting 3,4,5 모두 진행 (실패 시 넘어갈 때까지 진행)

단, Basic Setting 진행 시, 클러치 상태, 유압상태에 따라서 실패 가능성 있음  
(실패 시 차량이 비정상적으로 차량이 전/후진이 안될 가능성 있음)

**2. Clone 진행시**

1) 가이드 기능 베이직 세팅 진입

2) 베이직 세팅 **2번 보조 유압펌프 보정만** 실시하세요(**“키온”** 상태에서 진행**)**  
베이직 세팅 2번 보정 완료 후, 문제없으면 전, 후진 압력이 올라옵니다

시운전으로 이상 없을 시 출고하시면 됩니다.

**BTS&P ☎053)217-0224**